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2026年安全环保目标责任书炉渣(湿灰）
甲方: 浙江巨化热电有限公司  （以下简称甲方）
乙方:                       （以下简称乙方）
  负责人：                   联系电话：
 现场安全环保责任人：          联系电话：
为认真贯彻国家安全环保生产法律法规，进一步加强粉煤灰经销商及其运输人员现场作业的安全环保管理,落实安全环保责任制，防止重大安全环保事故的发生，确保现场作业安全环保有序, 实现公司安全环保总体目标，特制定本责任书。

—、现场作业安全环保目标

1、不发生人身伤亡事故。2、不发生环境污染事故。3、不发生重大设备损坏事故。

二、双方职责

甲方:

1、宣传贯彻国家安全环保的方针政策, 及时传递安全环保信息。

2、与经销商签订安全环保目标责任书，对经销商及其运输人员的现场作业进行监督管理，监督检查经销商及其运输人员办理的有关保险凭据并登记备案。

3、负责对经销商及其运输人员入厂安全环保教育和对现场所涉生产装置等进行安全环保交底。设立安全环保教育培训台帐。

4、对经销商及其运输人员现场作业进行安全环保、工艺规范的指导工作。

5、帮助经销商及其运输人员办理上巨化56168物流配载交易中心平台的一切手续。

6、发生运输车辆登记过期、运输车辆GPS过期等，及时帮助联系巨化56168物流配载交易中心平台处理。

7、发生无法拉货、移地卸货，及时联系巨化56168物流配载交易中心平台纠正。

8、定期组织安全环保检查, 对现场作业的隐患督促整改。

乙方: 

乙方单位必须具有经营粉煤灰的营业执照，建立健全安全环保管理体系，对其所关联运输单位或所属运输单位的现场作业全面负责。

1、认真执行国家和地方以及巨化集团有限公司有关安全环保法律、法规、标准、规范,必须遵守国家有关法律规定和集团公司及热电公司的制度、规定，服从热电公司的安全环保监督管理，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染防治法》等国家现行法律规定, 确保现场作业安全环保。

2、设置现场安全环保管理人员，对其所关联或所属运输人员进行安全环保培训教育，并取得相应资格证书；设立安全环保教育培训台帐。其所关联或所属运输人员应使用符合国家或行业标准的运输工具、机械、工具和设备以及劳保器具和用品。

3、现场安全环保责任人对现场作业的安全环保负全面领导责任，进行定期和专项安全环保检查，督促其所关联或所属运输人员严格遵守热电公司的工艺规范、安全环保规章制度。

4、经销商及其运输人员在粉煤灰经销的运输、过磅、装车、卸料、堆放过程中违反规定出现的有关安全、环保等事故、事件由经销商负责承担责任和解决相关费用。

5、经销商及其运输人员进入热电公司场地时，应遵守热电公司有关对外来运输工具的管理及内部交通管理的规定，尤其是严禁厂内违规驾驶机动车；经销商及其运输人员如因违反规定而发生事故按责论处。

6、因经销商及其运输人员违反规定和应尽的义务，导致热电公司或任何第三方的人身伤害、财产损失、环境破坏等事件的发生，经销商应承担全部经济和法律责任，并保证热电公司免受与之有关的任何诉讼、赔偿请求、费用支付等不良影响，否则热电公司有权追究经销商的违约责任，并要求经销商承担全部损失和后果。

7、经销商及其运输人员不得带无关人员进入巨化集团有限公司（包含热电公司）厂区，特别是未成年人。

8、经销商及其运输人员进入现场作业，必须穿戴好劳保用品，尤其是按规范带好安全帽和穿好工作鞋。

9、经销商及其运输人员进入巨化集团有限公司（包含热电公司）厂区，严禁吸烟。

10、经销商及其运输人员进入巨化集团有限公司（包含热电公司）厂区，不准使用汽油等易燃液体擦洗运输车辆等。

11、灰罐车装干灰时（包括加装干渣时），严禁同时打开2只进灰口；需将车倒到合适的位置，使得散装机出料口与运灰罐车受料口能垂直方向对正，确保散装机出料口与运灰罐车受料口密封性良好。

12、一般不允许晃车加装行为，特殊情况需晃车加装时，必须关闭车顶2只进灰口，晃车后需静置等待7—8分钟，再行装车。

13、运输车辆进入热电公司干灰（湿灰）库装车现场，先到指定的设有防坠器处停靠，挂好防坠器后上车顶，再进行开盖等作业；装好车后再回到指定的设有防坠器处停靠，挂好防坠器后上车顶，再进行关盖、清扫等作业；在装车过程中，只要是上车顶作业，必须到指定地点处挂好防坠器。

14、运输车辆进入热电公司沉灰池装湿灰现场进行装车，待湿灰装好后，将车停靠到设有防坠器处，挂好防坠器后上车顶，再进行湿灰整理、加盖篷布等作业；装干加湿灰的作业，也照此要求进行。

15、一旦发生安全环保事故，应及时、如实向热电公司相关人员报告。发生人员伤亡及重大安全环保事故时，按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《巨化集团有限公司管理标准事故管理办法》执行。

16、除运输车辆必须办理车辆保险外，经销商还应给与其所关联或所属运输人员办理工伤保险、意外伤害保险，保险凭据交热电公司登记备案。

17、经销商必须与其所关联或所属运输人员签订安全环保目标责任书，并将其所签的安全环保目标责任书的副本上报热电公司留存。

18、必须将运输单位、处置单位的经营范围、证照信息、技术能力核实并向甲方报备。并按要求向能够注册完成填写工业固体废物电子转移联单的合规处置单位销售，不合规行为受到政府环保部门行政处罚的由乙方承担。
三、安全环保现场作业考核

经销商及其运输人员有下列行为之一的，责令改正，并处罚款:

1、经销商及其运输人员不得带无关人员进入巨化集团有限公司（包含热电公司）厂区，特别是未成年人，每人次罚款500元。

2、经销商及其运输人员现场作业不按规定正确佩戴安全帽的，每人次罚款500元。

3、经销商及其运输人员进入现场作业，必须穿戴好劳保用品，尤其是不得穿拖鞋，违者每人次罚款500元。

4、经销商及其运输人员未经安全教育合格就进行现场作业，每人次罚款500元。

5、经销商及其运输人员在生产区域吸烟，违者罚款500元/人.次，其作业现场范围内发现烟蒂罚款500元/只。  

6、经销商所关联或其所属运输车辆不听指挥，乱停乱靠，插队过磅，违规驾驶机动车等，每次罚款500元。

7、灰罐车装干灰时（包括加装干灰）散装机出料口与运灰罐车受料口对得不好就放灰装车造成冒灰、扬尘的，每次罚款500元。

8、特殊情况需晃车加装时，违规操作造成冒灰、扬尘的，每次罚款500元。

9、经销商及其运输人员违规操作造成冒灰、扬尘，使得环保车间被公用事业部处罚的，按公用事业部处罚额的2倍进行处罚；经销商及其运输人员违规操作造成冒灰、扬尘，使得公用事业部被集团公司处罚的，按集团公司处罚额的2倍进行处罚。

10、热电公司人员因故不在岗时，经销商及其运输人员私自放干灰（渣）装车作业，每次罚款500元。

11、经销商所关联或其所属运输车辆装车完毕，未经冲洗就离厂，每次罚款500元。

12、经销商及其运输人员进入巨化集团有限公司（包含热电公司）厂区，不准使用汽油等易燃液体擦洗运输车辆等，违者每次罚款500元。

13、经销商所关联或其所属运输车辆发生无法拉货、移地卸货，经销商及其运输人员未及时汇报热电公司，每次扣罚500元。

14、经销商及其运输人员在作业现场随地大小便，每次扣罚50元-100元。

15、干灰、湿灰、干渣灰等外运污染巨化集团有限公司区域内马路，而不及时清扫的，每次扣500元；被集团公司查处到的，每次扣2000元，如同时被集团公司通报批评影响事业部形象的，每次扣2000元-10000元；被集团公司处罚的，按集团公司处罚额的2倍进行处罚。

16、临时堆放的干加湿灰（渣）不能及时清运，造成扬尘污染的，处于2000—10000元罚款。

17、经销商及其运输人员发生安全、环保事故的，按照“四不放过”原则处理。发生一般安全、环保事故的，处2000元以上10000元以下的罚款；发生重伤事故或重大安全、环保事故的，依照国家及巨化集团有限公司有关标准规定执行。

18、乙方必须将运输单位、处置单位的经营范围、证照信息、技术能力核实并向甲方报备。并按要求向能够注册完成填写工业固体废物电子转移联单的合规处置单位销售，不合规行为受到政府环保部门行政处罚的由乙方承担。未完成工业固体废物电子转移联单处置的从到期日（第四天起），以每吨每日一元从当月货款中扣除，以每月最后一天，以月为考核周期进行考核，每月清零。固废联单不能按要求闭合的，扣除金额达到履约保证金50%的予以“中止合同”，14个自然日仍然未能闭合的，予以“终止合同”，甲方有权没收全额保证金。

19、乙方利用粉煤灰必须符合国家有关环保等法律法规。在协议期内,乙方在储存、使用等过程中应严格管理，消除隐患，杜绝事故，一旦出现相关事件事故，由乙方自行承担全部责任。

20、乙方必须具备粉煤灰综合利用的工艺和设备，乙方保证具备并将在本协议有效期内持续具备与该目的有关的所有合法有效资质，且不得超出目的使用产品。

21、乙方必须保证粉煤灰全部用于建筑材料生产等进行综合利用。粉煤灰必须堆放在有顶棚的堆场内并按环保要求做好防水、防渗漏、防扬散等“三防措施”，做到周边无污染，不得随意倾倒、堆放，不得私自外售、转让外厂（公司）或个人使用，不得对社会环境造成污染，乙方在储存、使用过程中造成二次污染事件或者其他损失的，因此而产生的后果，一切后果由乙方自行承担，同时甲方视严重程度有权扣履约保证金并有权终止协议。

22、因乙方违反协议规定和应尽的义务，导致甲方或任何第三方的人身伤害、财产损失、环境破坏等事件的发生，乙方应承担全部经济和法律责任，并保证甲方免受与之有关的任何诉讼、赔偿请求、费用支付等不良影响，否则甲方有权追究乙方的违约责任，并要求乙方承担全部损失和后果；后果严重，影响甲方安全生产，甲方有权扣留乙方全部履约保证金并解除协议，并不由此而负违约责任。
23、根据《浙江省固体废物污染环境防治条例》要求进行综合利用，且乙方应通过省固体废物治理系统如实记录有关固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，填报省固体废物治理系统运行电子转移联单，若未按要求及时填报的，甲方有权对乙方采取罚款措施。

24、乙方从事与产品相关的购买、使用、储存、装卸等一切经营活动必须符合国家有关安全、环保及其它法律、法规、规章的要求，由此产生的一切责任与后果，均由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

25、必须用新能源汽车运输，不合规受到政府环保部门行政处罚的由乙方承担。

26、事业部安全环保监督人员发现违规违纪的人和事，应及时制止并当场通知经销商现场负责人，并把检查结果向主管领导汇报，然后由健康安全环保科开具违章违纪处罚通知单。

四、其它事项：

本责任书一式二份，甲方执一份，乙方执一份，自签订之日起生效。

甲方：浙江巨化热电有限公司（盖章）乙方： 
负责人：方倪  朱启勇         负责人：                    
2026年9月  日                   2026年 9月  日
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